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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ


Ձև N Պ-ՃՀԱ-1
 (
2
)



(մարզը, համայնքը)


ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

N 	_ 	20 	_ թ.
Օբյեկտ
 	Բնակելի տուն	
(օբյեկտի անվանումը, կառուցում)


Մեկ փուլով նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար: Միջին ռիսկայնության աստիճանի (II կատեգորիա)

(ռիսկայնության աստիճանը (կատեգորիան), նախագծման փուլերը և այլն)
Գտնվելու վայրը   	

(մարզի, համայնքի, փողոցի անվանումները, շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)
Կառուցապատող _ 	_
(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը,

բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)


Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը _ 	
(կառուցապատման նպատակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված)
Առաջադրանքի գործողության ժամկետը ՀՀ կառավարության որոշմամբ
սահմանված կարգով	1 տարի

(N 1 հավելվածի 32-րդ կետին համապատասխան)


ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

1. Հողամասի	 	
չափերը
(հողամասի մակերեսը (հա)


ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ


2.Ճարտարապետահատակագծային պահանջներ

Բնակելի տունը նախագծել հողամասի սահմաններում՝ մինչև 300 քմ ընդհանուր մակերեսով, հնարավոր է նախատեսել օժանդակ նշանակության, 50 քմ ընդհանուր մակերեսը չգերազանցող շինություններ


(ելնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներից, առկա քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներից կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ կազմավորված (կազմավորվող) քաղաքաշինական միջավայրի պայմաններից՝առաջարկություններ ճակատների ձևավորման, տանիքների, արտաքին դռների, պատուհանների համամասնությունների և գունային լուծումների վերաբերյալ)



3.Օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից (մետր)

Համաձայն համայնքի գլխավոր հատակագծով սահմանված պայմանների, քաղաքաշինական նորմերի պահանջների։



3.1.հեռավորությունը հարևան հողակտորներից (օբյեկտներից) (մետր)

Համաձայն նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի մայիսի 22-ի N 04-Ն հրամանով հաստատված հավելվածի։


3.2. թույլատրելի բարձրությունը	Մինչև երկու վերգետնյա հարկ (լանջավոր տանիքի դեպքում՝

(մետր)	մինչև 10 մետր, հարթ տանիքի դեպքում՝ մինչև 8 մետր)


3.3. կառուցապատման խտության գործակիցը (կառույցի (կառույցների) ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին)





Համաձայն նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների:


3.4. կառուցապատման տոկոսը (կառուցապատվող (անջրանցիկ) տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝
տոկոսներով (%)	Մինչև 40 %	

3.5. կանաչապատման տոկոսը (կանաչապատ տարածքի հարաբերությունը հողամասի
մակերեսին՝ տոկոսներով (%)	60 % և ավելի	

3.6. այլ պահանջներ	 	_


4. Ստորգետնյա, կիսանկուղի և առաջին հարկերի տարածքների
օգտագործման պայմանները	Հնարավոր է նախատեսել ստորգետնյա հարկ։


5. Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ

Պահանջներ՝ գոյություն ունեցող և նախագծվող ենթակառուցվածքների ու ցանցերի նկատմամբ



5.1.ջրամատակարարում, կոյուղի, տաք ջրի մատակարարում

Կցվում է  	
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)


5.2. էլեկտրամատակարարում	Կցվում է  	
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

5.3 .գազամատակարարում	Կցվում է  	
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)


5.4 .էլեկտրոնային հաղորդակցության մալուխատար կոյուղու (ներառյալ դիտահորը) տեղադիրքը

Կցվում է  	
(համաձայն N 1 հավելվածի 57-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված ելակետային տվյալների)


5.5. թույլ հոսանքներ


5.6. աղբահանություն	Կազմակերպված


6. Տարածքի ինժեներական նախապատրաստում


 	_
(ռելիեֆի կազմակերպման, ջրահեռացման, ինժեներական պաշտպանության միջոցառումները)



7. Բարեկարգում

 	_
(լանդշաֆտային պլանավորման վերաբերյալ պահանջները, կանաչապատում, ճարտարապետական փոքր ձևեր, ցանկապատում, գովազդ և այլն)


8. Շինարարական նյութեր	 	_ ըստ համայնքի գոտևորման նախագծի
չափորոշիչների

(շինարարական նյութերի օգտագործման առաջարկությունները տանիքների, ճակատների լուծումների, արտաքին դռների, պատուհանների վերաբերյալ)


9. Պաշտպանական կառույցներ	 	
(ըստ սահմանամերձ բնակավայրերի պահանջների և կառուցապատողի համաձայնության՝ արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումները)

10. Հակահրդեհային պահանջներ	Համաձայն նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի
պահանջների:
(հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումները)


11. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումներ




Համաձայն նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների:



12. Շրջակա միջավայրի պահպանում

Համաձայն նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների:
(շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցությունից բացառելու միջոցառումները)



13. Շինարարության	 	
կազմակերպում
(առաջարկություններ շինարարության հետ կապված անբարենպաստ ազդեցության բացառման, քաղաքային տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ)




ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
14. Նախագծային	Նախագիծը թողարկող պատասխանատու կապալառուի

փաստաթղթերի փորձաքննությանը ներկայացվող պահանջներ

երաշխավորագիր։



(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծողի երաշխավորագիրը` հղում կատարելով համապատասխան իրավական ակտին)


15. Այլ պայմաններ	 	


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ


(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)
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