**ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 1**

**Մաքսային միության «Գյուղատնտեսական և անտառատնտեսական տրակտորների և դրանց**

**կցանքների անվտանգության մասին»**

**տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՄ ՏԿ 031/2012)**

**(Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի**

**խորհրդի 2021 թվականի հոկտեմբերի 29-ի**

**թիվ 127 որոշման խմբագրությամբ)**

**ՑԱՆԿ**

**տրակտորների կամ կցանքների բաղադրամասերի, որոնց վրա տարածվում են Մաքսային միության «Գյուղատնտեսական և անտառատնտեսական տրակտորների և դրանց կցանքների անվտանգության մասին» տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՄ ՏԿ 031/2012) պահանջները**

| Տրակտորի կամ կցանքի բաղադրամասը | Տեխնիկական կանոնակարգի տարրը կամ տրակտորի կամ կցանքի բաղադրամասին ներկայացվող պահանջները սահմանող ստանդարտի կամ ՄԱԿ-ի կանոնների նշագիրը | Վերահսկման մեթոդներ սահմանող ստանդարտի կամ ՄԱԿ-ի կանոնների նշագիրը |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Տրակտորի մեխանիկական քարշակցման սարքվածքներ 1) | 3-րդ բաժին (3.4 ենթակետից բացի) 4-րդ բաժին ԳՕՍՏ 32774-2014 | հավելված Բ, հավելված Գ ԳՕՍՏ 32774-2014 |
| Ձայնային ազդանշանման սարքվածքներ | ՄԱԿ-ի թիվ 28 (00) կանոններ | ՄԱԿ-ի թիվ 28 (00) կանոններ |
| Ապակիներ | ՄԱԿ-ի թիվ 43 (00) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը)3) | ՄԱԿ-ի թիվ 43 (00) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) |
| ՄԱԿ-ի թիվ 43 (01) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | ՄԱԿ-ի թիվ 43 (01) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) |
| Լուսանդրադարձիչ հարմարանքներ | ՄԱԿ-ի թիվ 3 (02) կանոններ | ՄԱԿ-ի թիվ 3 (02) կանոններ |
| Եզրաչափքային լույսեր և արգելակման ազդանշաններ | ՄԱԿ-ի թիվ 7 (02) կանոններ | ՄԱԿ-ի թիվ 7 (02) կանոններ |
| Շրջադարձի ցուցիչներ | ՄԱԿ-ի թիվ 6 (01) կանոններ | ՄԱԿ-ի թիվ 6 (01) կանոններ |
| Հետևի համարանիշի լուսավորման հարմարանքներ | ՄԱԿ-ի թիվ 4 (00) կանոններ | ՄԱԿ-ի թիվ 4 (00) կանոններ |
| Հեռարձակ լույսի ցոլալապտեր | ՄԱԿ-ի թիվ 1 կանոններ, ՄԱԿ-ի թիվ 8 կանոններ, ՄԱԿ-ի թիվ 20 (03) կանոններ, ՄԱԿ-ի թիվ 98 (00) կանոններ, ՄԱԿ-ի թիվ 113 (01) կանոններ | ՄԱԿ-ի թիվ 1 կանոններ, ՄԱԿ-ի թիվ 8 կանոններ,ՄԱԿ-ի թիվ 20 (03) կանոններ, ՄԱԿ-ի թիվ 98 (00կանոններ, ՄԱԿ-ի թիվ 113 (01) կանոններ |
| ՄԱԿ-ի թիվ 112 (00) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | ՄԱԿ-ի թիվ 112 (00) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) |
| ՄԱԿ-ի թիվ 112 (01) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | ՄԱԿ-ի թիվ 112 (01) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) |
| Մոտիկ լույսի ցոլալապտերներ | ՄԱԿ-ի թիվ 1 կանոններ, ՄԱԿ-ի թիվ 8 կանոններ, ՄԱԿ-ի թիվ 20 (03) կանոններ, ՄԱԿ-ի թիվ 98 (00) կանոններ | ՄԱԿ-ի թիվ 1 կանոններՄԱԿ-ի թիվ 8 կանոններ,ՄԱԿ-ի թիվ 20 (03) կանոններ, ՄԱԿ-ի թիվ 98 (00) կանոններ |
| ՄԱԿ-ի թիվ 112 (00) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | ՄԱԿ-ի թիվ 112 (00) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) |
| ՄԱԿ-ի թիվ 112 (01) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | ՄԱԿ-ի թիվ 112 (01) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) |
| Հակամառախուղային ցոլալապտեր | ՄԱԿ-ի թիվ 19 (03) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | ՄԱԿ-ի թիվ 19 (03) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) |
| ՄԱԿ-ի թիվ 19 (04) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | ՄԱԿ-ի թիվ 19 (04) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) |
| Հետևի հակամառախուղային լույսեր | ՄԱԿ-ի թիվ 38 (00) կանոններ | ՄԱԿ-ի թիվ 38 (00) կանոններ |
| Հետընթացի լապտերներ | ՄԱԿ-ի թիվ 23 (00) կանոններ | ՄԱԿ-ի թիվ 23 (00) կանոններ |
| Կայանման լույսեր | ՄԱԿ-ի թիվ 77 (00) կանոններ | ՄԱԿ-ի թիվ 77 (00) կանոններ |
| Դողեր | ՄԱԿ-ի թիվ 106 (00) կանոններ | ՄԱԿ-ի թիվ 106 (00) կանոններ |
| Շարժիչ | Տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 14-րդ կետ, ԳՕՍՏ 17.2.2.02-983) | ՄԱԿ-ի թիվ 96 (02) կանոններ, ԳՕՍՏ 17.2.2.02-982) |
| Գործարկուի նստատեղ | 4-րդ բաժին (3.4 ենթակետից բացի) ԳՕՍՏ 20062-96 | ԳՕՍՏ 20062-96 |
| Արագությունը սահմանափակող սարքվածքներ | ՄԱԿ-ի թիվ 89 կանոններ | ՄԱԿ-ի թիվ 89 կանոններ |
| Արագաչափեր | ՄԱԿ-ի թիվ 39 (00) կանոններ | ՄԱԿ-ի թիվ 39 (00) կանոններ |
| Հետևի դիտահայելիներ | ՄԱԿ-ի թիվ 46 (02) կանոններ | ՄԱԿ-ի թիվ 46 (02) կանոններ |
| Անվտանգության գոտիներ | ՄԱԿ-ի թիվ 16 (04) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | ՄԱԿ-ի թիվ 16 (04) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) |
| ՄԱԿ-ի թիվ 16 (06) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | ՄԱԿ-ի թիվ 16 (06) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) |
| Խցիկ | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 3-րդ կետ | ԳՕՍՏ ISO 27850-2016,ԳՕՍՏ ISO 3463-2013, ԳՕՍՏ ISO 5700-2013, ԳՕՍՏ ISO 8084-2011 |
| Սարքավորումներ՝ շարժիչը գազակերպ վառելիքով սնուցելու համար՝հեղուկացված նավթային գազով (ՀՆԳ)՝գազի բալոն.80-տոկոսանոց կասեցման կափույր. մակարդակի ցուցիչ. ապահովիչ կափույր. հեռավար կառավարվող աշխատանքային կափույր՝ սահմանափակող կափույրով. ճնշման կարգավորիչ և գոլորշիչ. հեռավար կառավարվող փակիչ կափույր. լցավորման բլոկ. գազատար խողովակագծեր և ճկափողեր. ՀՆԳ-ի բաղադրամասերի միջև միակցիչ գազատար խողովակագծեր. ներարկիչ, գազատաքացուցիչ կամ գազախառնիչ. էլեկտրոնային կառավարման բլոկ. ճնշման սահմանափակիչ. հակադարձ կափույր. գազատար խողովակագծի ապահովիչ կափույր. գազի բաժնավորիչ. զտիչ. ճնշման և ջերմաստիճանի տվիչ. վառելիքի պոմպ. սնուցման համակարգի մեկուսացված հարմարակցիչ. պահուստային վառելիքի մատուցման կցախողովակ. տարբեր տեսակի վառելիքի փոխարկման համակարգ. վառելիքամուղներ. սեղմված բնական գազով (ՍԲԳ) բալոններ. ձեռքի փական. ավտոմատ կափույր. ապահովիչ սարքվածք. սահմանափակիչ սարքվածք. հսկիչ կափույր կամ հակադարձ կափույր. նվազիչ կափույր. ճնշման ապահովիչ սահմանափակիչ (որոշակի ջերմաստիճանում գործարկվող). սահմանափակիչ կափույր. ճնշման ապահովիչ սահմանափակիչ (որոշակի ճնշմամբ գործարկվող). պահուստային վառելիքի մատուցման կցախողովակ. վառելիքի տարբեր տեսակների փոխարկման համակարգ. ճկուն վառելիքամուղ-ճկափողեր. ՍԲԳ-ի զտիչ. ճնշման կարգավորիչ. ճնշման և ջերմաստիճանի տվիչ. լցավորման բլոկ կամ հանգույց. գազի մատուցման կարգավորիչ և գազաօդային խառնիչ կամ ներարկիչ |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Մեխանիկական քարշակցման սարքվածքների համար, որոնց տեսակները և տեսակաչափսերը սահմանված չեն ԳՕՍՏ 32774-2014-ում, ԳՕՍՏ 32774-2014-ի պահանջները չի պահանջվում հաստատել:

2. Կիրառվում են բացառապես՝ 3Ա էկոլոգիական դասին համապատասխանող վնասակար նյութերի արտանետումների մակարդակ ապահովող վառելիքի ներցայտման էլեկտրոնային համակարգով չսարքավորված շարժիչների համար:»:

3. Գործում են մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը նախագծված բաղադրամասերի համար.

***( հավելվածը խմբ. ԵՏՀԽ 29.10.21 թիվ 127)***