 (
10
)
Ձև N Պ-ՃՀԱ

ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով` Մ 1:500)


1. Նախագծային պահանջներ

(ելնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներից, առկա քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներից՝ առաջարկություններ ճակատների ձևավորման, տանիքների, արտաքին դռների, պատուհանների համամասնությունների և գունային լուծումների վերաբերյալ)

1.1. (*) օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից (մետր)՝ համաձայն համայնքի գլխավոր հատակագծով սահմանված պայմանների, քաղաքաշինական նորմերի պահանջների.

1.2. (*) հեռավորությունը հարևան հողամասերից (օբյեկտներից, մետր)՝ համաձայն նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի մայիսի 22-ի N 04-Ն հրամանով հաստատված հավելվածի.

1.3. թույլատրելի բարձրությունը (մետր)՝ մինչև երկու վերգետնյա հարկ (լանջավոր տանիքի դեպքում՝ մինչև 10 մետր, հարթ տանիքի դեպքում մինչև 8 մետր).

1.4. կառուցապատման խտության գործակիցը (կառույցի (կառույցների) ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին)՝ համաձայն նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների.

1.5. կառուցապատման տոկոսը (կառուցապատվող (անջրանցիկ) տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով (%)
1) հողամասի կառուցապատվող (անջրանցիկ) տարածքը՝ մինչև 40 %

1.6. կանաչապատման տոկոսը (կանաչապատ տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով (%) 60 % և ավելի

1.7. այլ պահանջներ	 	_

2. Ստորգետնյա (նկուղ), կիսանկուղի և առաջին հարկերի տարածքների օգտագործման պայմանները՝ հնարավոր է նախատեսել ստորգետնյա հարկ։

3. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ

Պահանջներ՝ գոյություն ունեցող և նախագծվող ենթակառուցվածքների ու ցանցերի
նկատմամբ

3.1. (*) ջրամատակարարում, կոյուղի, տաք ջրի մատակարարում
 	Համաձայնեցումը կցվում է __ 	
(անհրաժեշտության դեպքում՝ համաձայն մատակարարող կազմակերպության կողմից տրված ինժեներական ենթակառուցվածքների նախագծման ելակետային տվյալներ)

3.2. (*) էլեկտրամատակարարում
 	Համաձայնեցումը կցվում է __ 	
(անհրաժեշտության դեպքում՝ համաձայն մատակարարող կազմակերպության կողմից տրված ինժեներական ենթակառուցվածքների նախագծման ելակետային տվյալներ)

3.3. (*) գազամատակարարում

 	Համաձայնեցումը կցվում է_ 	(անհրաժեշտության դեպքում՝ համաձայն մատակարարող կազմակերպության կողմից տրված ինժեներական ենթակառուցվածքների նախագծման ելակետային տվյալներ)

3.4. (*) էլեկտրոնային հաղորդակցության մալուխատար կոյուղու (ներառյալ դիտահորը) տեղադիրքը
_ 	Համաձայնեցումը կցվում է  	
(համաձայն N 1 հավելվածի 57-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված ելակետային տվյալների)


3.5. թույլ հոսանքներ

3.6. աղբահանություն կազմակերպված

4. Տարածքի ինժեներական
նախապատրաստում 	համահարթեցում
(ռելիեֆի  կազմակերպման,  ջրահեռացման,  ինժեներական  պաշտպանության միջոցառումները)

5. Բարեկարգում 	ըստ ներկայացված առաջարկության  	
(լանդշաֆտային պլանավորման վերաբերյալ պահանջները, կանաչապատում, ճարտարապետական փոքր ձևեր, ցանկապատում, գովազդ
և այլն)

6. Շինարարական նյութեր 	ըստ համայնքի գոտևորման նախագծի չափորոշիչների
(շինարարական նյութերի օգտագործման առաջարկությունները տանիքների, ճակատների լուծումների, արտաքին դռների, պատուհանների
վերաբերյալ)


7. Պաշտպանական կառույցներ
(ըստ սահմանամերձ բնակավայրերի պահանջների և կառուցապատողի համաձայնության՝ արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և
օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումները)


8. Հակահրդեհային պահանջներ՝ համաձայն նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների
(հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումները)

9. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց
 (
2
)

և բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումներ

Համաձայն նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների:


10. Շրջակա միջավայրի պահպանում	Համաձայն նորմատիվատեխնիկական
փաստաթղթերի պահանջների:
(շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցությունից բացառելու միջոցառումները)

11. Շինարարության  կազմակերպում	_ 	
(առաջարկություններ շինարարության հետ կապված անբարենպաստ ազդեցության բացառման, քաղաքային տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ)
12․ Քաղաքաշինական կանոնադրությամբ (առկայության դեպքում) սահմանված լրացուցիչ պայմաններ

13. Կից ներկայացնում եմ՝
1) անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը (էլեկտրոնային եղանակով).
2) տեղագրական հանույթի վրա կառուցապատվող հողամասի հատակագիծը (սխեման)՝ նախագծվող օբյեկտի առաջարկվող տեղանշմամբ.

(կոորդինատային նշահարումը, կից հողօգտագործումների անվանումներն ու սահմանները և դրանց վրա կառուցված օբյեկտները)
3) անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության կամ օգտագործողի՝ անշարժ գույքը փոփոխելու իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը.
4) պետական կառավարման լիազորված մարմնի եզրակացությունը (լրացվում է, եթե այն պահանջվում է իրավասու մարմնի կողմից՝ կրկին հայտ ներկայացնելու դեպքում)։


Կառուցապատող

_ 		20_ թ.



(ստորագրությունը)



(անունը, ազգանունը)




